






**** **** ****

****

**INSTRUCTIEFICHE TRANSPORTBAND**







**** ****


Lijmen van antislipband op 1 buis


Monteren van het middelgrote wiel in de buis. Let op: perspassing!


  



Breng lijm aan op het middelgrote wiel en schuif het grootste wiel (snel) over de as tot tegen het middelgrote wiel. Druk de twee wielen stevig tegen elkaar aan.







Plaatsen van metalen as in boring.